Обзор неоднозначности: пример

Вариант.3 Экспертная система должна вести ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны храниться в Базе Данных. Если давление возросло более чем на 10 параметров, а изменение температуры - менее чем на 3 параметра, то система IPC должна отобразить для оператора сообщение «Предупреждение: критическое повышение давления» и подать сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку «Закрыть» (Эскиз Предупреждение. Критическое давление)

Проблемы в требованиях

* Большинство параметров конфигурации системы IPS будут легко обновляться в будущих версиях
* Это неоднозначно: как мы можем определить, что это «легко»
* Это неполно:
  + - * 1. Что означает «обновляемый»? Как (каким образом) это должно быть сделано?
        2. Какие именно настройки включают «большинство настроек конфигурации»?
        3. В каком номере версии этот функционал будет нужен?
* Это не поддается проверке.